|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bewertungsblatt** | **Technische Leistungsprüfung** | | **Bewerter 1** |
| Stufe I |  | Feuerwehr: | |
| Stufe II |  | Bezirk: | |
| Stufe III |  | Abnahmedatum: | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B e w e r t u n g** | Punkte | Fehler-punkte | Bemerkung |
| **Vor der Zeitmessung:** |  |  |  |
| Falsche Aufstellung der Mannschaft | 5 |  |  |
| Eingeschaltete Geräte, z.B. Hydraulikaggregat, Warnblinkanlage (je Fall) | 5 |  |  |
| Unsachgemäßes Lagern der Geräte im Fahrzeug, (z.B. Stromerzeuger - Anschlüsse ohne Schutzkappen, Warnzeichen ohne Hüllen, u.ä.) | 2 |  |  |
| **Während der Zeitmessung:** |  |  |  |
| Beleuchtungsanlage nicht in Ordnung | 10 |  |  |
| Falsche Bedienung von Spreizer und Schneidgerät (schließen statt öffnen und umgekehrt, oder nicht ganz geöffnet) | 10 |  |  |
| Rettungstrupp ohne wirksamen Gesichtsschutz während des Einsatzes (je Fall) | 10 |  |  |
| Tätigkeiten durch andere Feuerwehrmänner ausgeführt als in dieser Vorschrift festgelegt (je Fall) | 10 |  |  |
| Maschinist sitzt beim Fahrzeugstarten nicht auf dem Fahrersitz | 5 |  |  |
| Abspringen des Maschinisten vom Fahrzeug | 5 |  |  |
| Melder keine Erste-Hilfe Ausrüstung | 5 |  |  |
| Melder kein Funkgerät | 5 |  |  |
| Stromerzeuger gestartet nach Anstecken der Leitungen bzw. Einschalten der Geräte | 5 |  |  |
| Falscher Angriffsbefehl des GRKDT bei Vornahme der Rettungsgeräte | 5 |  |  |
| Angriffsbefehl des GRKDT bevor er vom G-TRF die Meldung bekommt „Beleuchtung aufgebaut“ und alle Trupps bereitstehen | 5 |  |  |
| Arbeiten des R-TRM bevor Spreizer ganz geöffnet bzw. des R-TRF das Schneidgerät wieder in Ausgangslage ist | 5 |  |  |
| Spreizer/Schneidgeräteinsatz bevor Wasser am Strahlrohr des Sicherungstrupp ist | 5 |  |  |
| Unterlassen des Befehles „Ventil auf ..... umstellen“ (falls erforderlich) | 5 |  |  |
| Funkgerät nicht eingeschalten bzw. nicht auf Bezirksfrequenz (Kanal 2) | 2 |  |  |
|  | Übertrag |  |  |
| **B e w e r t u n g** | Punkte | Fehler-punkte | Bemerkung |
|  | Übertrag |  |  |
| Meldung des G-TRF „Beleuchtung aufgebaut bevor ST-TR und G-TR in der Endaufstellung stehen | 2 |  |  |
| Unterlassung der Wiederholung des Befehles durch  R-TRF | 2 |  |  |
| Maschinist 2 bestätigt Ausführung der Befehle nicht oder führt diese falsch aus | 2 |  |  |
| Sprechen während der Arbeit (je Fall) | 2 |  |  |
| Falsches Arbeiten (je Fall) | 2 |  |  |
| **Nach der Zeitmessung** | | | |
| Steckverbindungen (Hydraulikkupplungen) nicht gesichert | 5 |  |  |
| Spreizer, Schneidgerät nicht in Grundstellung | 5 |  |  |
| Elektroanschlüsse - Schutzkappen abgenommen wenn nicht benötigt (je Fall) | 2 |  |  |
| Kabeltrommel nicht ganz abgerollt (je Fall) | 2 |  |  |
| Beleuchtungsanlage unsachgemäß aufgestellt, Lichtmast nicht ganz ausgefahren, Licht nicht eingeschaltet (je Fall) | 2 |  |  |
| Liegengebliebenes oder verlorenes Gerät (je Fall) | 2 |  |  |
| Falsche Endaufstellung (je Fall) | 2 |  |  |
|  | Summe |  |  |

........................................

Bewerter 1