|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bewertungsblatt** | **Technische Leistungsprüfung** | **Hauptbewerter** |
|  Stufe I |  | Feuerwehr: |
|  Stufe II |  | Bezirk: |
|  Stufe III |  | Abnahmedatum: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B e w e r t u n g** | Punkte | Fehlerpunkte | Bemerkung |
| **Vor der Zeitmessung:** |  |  |  |
| Falscher Einsatzbefehl des GRKDT | 10 |  |  |
| Fahrzeugkunde - falsch gezeigtes Gerät bzw. Umriss nicht berührt (je Fall) | 3 |  |  |
| Sprechen während der Arbeit (je Fall) | 2 |  |  |
| Persönliche Schutzausrüstung nicht vollständig, Einmal-Untersuchungshandschuhe nicht vorhanden, (je Ausrüstungsgegenstand) | 1 |  |  |
| Falsch beantwortete Frage beiStufe II u. III (je Frage) | 1 |  |  |
| **Während der Zeitmessung:** |  |  |  |
| Stromerzeuger innerhalb der Sollzeit nicht in Betrieb genommen | 35 |  |  |
| Tätigkeiten durch andere Teilnehmer ausgeführt, als in der Vorschrift festgelegt (je Fall) | 10 |  |  |
| Maschinist sitzt beim Fahrzeugstarten nicht auf dem Fahrersitz | 5 |  |  |
| Abspringen des Maschinisten vom Fahrzeug | 5 |  |  |
| Warnblinkanlage, Abbblendlicht und Blaulicht nicht sofort nach dem Einsatzbefehl des GRKDT eingeschalten | 5 |  |  |
| Vorhandenen Lichtmast nicht verwendet (je Fall) | 5 |  |  |
| Vorhandene Verkehrsleiteinrichtung nicht verwendet (je Fall)  | 5 |  |  |
| Hochdruckabgang generell nicht geöffnet | 5 |  |  |
| Entnahme des Hochdruckes bei nicht geöffnetem HD-Ausgang | 5 |  |  |
| Markierungslinie bzw. Fahrbahnrand übertreten (je Fall) | 5 |  |  |
| Nicht abgelegte Zusatzausrüstung z.B. Decke, Federkörner, Glasschneider, Gurtenmesser, Unterbaumaterial (je Fall) | 5 |  |  |
| Entnehmen der Geräte aus dem Fahrzeug ohne die Einschubkästen / Gerätehalterungen zurückzuschieben (letzter Entnehmer) | 3 |  |  |
| Nicht ordnungsgemäßes Benützen der Auftritte, unsachgemäßes Entnehmen der Geräte (je Fall) | 2 |  |  |
| HD-Ausgangsdruck nicht eingehalten (20-30 bar) | 2 |  |  |
| Sprechen während der Arbeit (je Fall) | 2 |  |  |
| Falsches Arbeiten (je Fall) | 2 |  |  |
|  | Übertrag |  |  |
| **B e w e r t u n g** | Punkte | Fehlerpunkte | Bemerkung |
|  | Übertrag |  |  |
| **Nach der Zeitmessung** |  |  |  |
| Einsatzstelle nicht fachgerecht abgesichert | 10 |  |  |
| Mannschaft oder Gerät außerhalb der angenommenen Markierungslinie (Fahrbahnmitte) aufgestellt oder abgelegt | 5 |  |  |
| Einsatzausrüstung des Trupps unvollständig, z.B. tragbarer Feuerlöscher (je Fall) | 5 |  |  |
| Türen und Auftritte nicht geschlossen, ausgenommen Rollläden (je Fall) | 3 |  |  |
| Mannschaft oder Gerät außerhalb des angenommenen Fahrbahnrandes aufgestellt oder abgelegt (Ausnahme Kabel) | 2 |  |  |
| Defekte oder fehlerhafte Einsatzgeräte | 2 |  |  |
| Liegengebliebenes oder verlorenes Gerät (je Fall) | 2 |  |  |
| Falsche Endaufstellung (je Fall) | 2 |  |  |
|  | Summe |  |  |
|  | Summe B 1 |  |  |
| Verbrauchte Zeit (130 - 160 sec.): .............. sec. | Gesamt |  |  |
| Zeitunterschreitung bis 10 SekundenZeitunterschreitung über 10 Sekunden | x 2x 3 |  |  |
|  | FehlerpunkteGesamt |  |  |

Die Leistungsprüfung wurde nicht bestanden bei:

Stufe I - mehr als 25 Fehlerpunkte,

Stufe II und III - mehr als 35 Fehlerpunkte

Zeitüberschreitung - über 160 Sekunden (Ausnahme Seite 22, Pkt. 1)

**Ergebnis:** Leistungsprüfung bestanden Leistungsprüfung nicht bestanden

**Bewerter:**

....................................... ........................................ ........................................

Bewerter 1 Bewerter 2 Hauptbewerter

………………………………

 Unterschrift Organ LFV